广元市中心医院电脑内存与硬盘设备
[bookmark: _GoBack]采购项目详细要求
（一）DDR3内存条:数量10根
内存类型：DDR3
内存容量：8GB
内存频率：≥1333MHz
针脚类型：240-Pin DIMM	
工作电压：≥1.35V 
质保期限：≥1年
（2） DDR4内存条:数量25根
内存类型：DDR4
内存容量：8GB
内存频率：≥2666MHz
针脚类型：288-Pin DIMM	
工作电压：≥1.2V 
质保期限：≥1年
（3） SATA接口机械硬盘:数量10块
硬盘类型：3.5英寸
接口类型：SATA 6Gb/s（SATA III），向下兼容SATA 3Gb/s
容量：1TB
转速：≥7200 RPM
缓存：≥256MB
质保期限：≥1年
（4） SATA接口机械硬盘：数量10块
硬盘类型：3.5英寸
接口类型：SATA 6Gb/s（SATA III）向下兼容SATA 3Gb/s
容量：2TB
转速：≥7200 RPM
缓存：≥256MB
质保期限：≥1年
（5） SATA接口监控硬盘：数量10块
硬盘类型：3.5英寸 监控专用机械硬盘
接口类型：SATA III 6Gb/s支持热插拔，向下兼容
容量：2TB
转速：≥5400 RPM
缓存：≥256MB
连续读写性能：连续读取≥250MB/s，连续写入≥220MB/s
年工作负载：≥180TB/年
MTBF（平均无故障时间）：≥100万小时
年故障率（AFR）：≤0.7%
TLER（限时错误恢复）：≤7秒
连续工作：支持7×24小时不间断运行
功耗：运行≤8W，待机≤5W，启动电流≤2.0A
RAID适配：支持RAID 0/1/5/6/10
NVR兼容性：兼容海康、大华、宇视、天地伟业等主流品牌兼容性列表
质保期限：≥1年原厂质保
（6） SATA接口监控硬盘：数量10块
硬盘类型：3.5英寸 监控专用机械硬盘
接口类型：SATA III 6Gb/s支持热插拔，向下兼容
容量：4TB
转速：≥5400 RPM
缓存：≥256MB
连续读写性能：连续读取≥250MB/s，连续写入≥220MB/s
年工作负载：≥180TB/年
MTBF（平均无故障时间）：≥100万小时
年故障率（AFR）：≤0.7%
TLER（限时错误恢复）：≤7秒
连续工作：支持7×24小时不间断运行
功耗：运行≤8W，待机≤5W，启动电流≤2.0A
RAID适配：支持RAID 0/1/5/6/10
NVR兼容性：兼容海康、大华、宇视、天地伟业等主流品牌兼容性列表
质保期限：≥1年
（7） SATA/M.2接口固态硬盘：数量10块
硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供）
接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II
容量：≥128GB 
读取速度：≥500 MB/s（建议≥550 MB/s）
写入速度：≥450 MB/s
MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时
质保期限：≥1年
（8） SATA/M.2接口固态硬盘：数量10块
硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供）
接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II
容量：≥256GB 
读取速度：≥500 MB/s（建议≥550 MB/s）
写入速度：≥450 MB/s
MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时
质保期限：≥1年
（9） SATA/M.2接口固态硬盘：数量10块
硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供）
接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II
容量：≥480GB
读取速度：≥500 MB/s（建议≥550 MB/s）
写入速度：≥450 MB/s
MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时
质保期限：≥1年
（10） USB3.0 接口移动硬盘：数量10块
硬盘类型：固态移动硬盘
存储容量：2TB 
接口规格：USB 3.0
传输速率：≥400MB/s（持续读取），≥400MB/s（持续写入）
系统兼容性：Windows 10/11、macOS、统信UOS、麒麟等主流操作系统	即插即用，无需额外安装驱动
外观材质：商务黑色，耐磨塑料或金属机身，具备抗震、防摔、防刮擦设计
性能要求：支持S.M.A.R.T.自监测技术
外形尺寸：轻薄小型化，厚度≤15mm，重量≤300g
供电方式：USB总线供电
质保期限：≥1年

