[bookmark: _GoBack]附件：服务要求
	类型
	物料名称
	规格型号
	单位
	数量
	参数要求
	单价（元）

	男士工作服
	短袖衬衣
	全规格
	件
	8
	1、面料成分：棉60%-90%，剩余纤维单一或混合采用聚酯纤维、莱赛尔、铜氨纤维 
2、颜色：纯白色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75；②pH值：4.0-8.5；③异味：无异味；④可分解致癌芳香胺染料：禁用；⑤面料需经抗皱处理，满足GB/T2660-2017标准
	　

	
	长袖衬衣
	全规格
	件
	8
	1、面料成分：棉60%-90%，剩余纤维单一或混合采用聚酯纤维、莱赛尔、铜氨纤维
2、颜色：纯白色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75；②pH 值：4.0-8.5；③异味：无异味；④可分解致癌芳香胺染料：禁用；⑤面料需经抗皱处理，满足GB/T2660-2017标准
	　

	
	夏长裤
	全规格
	件
	4
	1、面料成分：聚酯纤维60%-80%，粘胶纤维18%-30%，氨纶1.5%-5% ，合计100%                                                                                         2、颜色：藏青色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75；②pH值：4.0-8.5；③异味：无异味；④可分解致癌芳香胺染料：禁用；⑤面料需经抗皱处理，满足GB/T2666-2017标准
	　

	女士工作服
	短袖衬衣
	全规格
	件
	52
	1、面料成分：棉60%-90%，剩余纤维单一或混合采用聚酯纤维、莱赛尔、铜氨纤维
2、颜色：纯白色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75；②pH值：4.0-8.5；③异味：无异味；④可分解致癌芳香胺染料：禁用；⑤面料需经抗皱处理，满足GB/T2660-2017标准
	　

	
	长袖衬衣
	全规格
	件
	52
	1、面料成分：棉60%-90%，剩余纤维单一或混合采用聚酯纤维、莱赛尔、铜氨纤维
2、颜色：纯白色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75；②pH值：4.0-8.5；③异味：无异味；④可分解致癌芳香胺染料：禁用；⑤面料需经抗皱处理，满足GB/T2660-2017标准
	　

	
	夏长裤
	全规格
	件
	26
	1、面料成分：聚酯纤维60%-80%，粘胶纤维18%-30%，氨纶1.5%-5% ，合计100%                                                                     
2、颜色：藏青色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75②pH值：4.0-8.5③异味：无异味④可分解致癌芳香胺染料：禁用；⑤面料需经抗皱处理，满足GB/T2666-2017标准
	　

	
	丝巾
	全规格
	条
	26
	1、面料成分：聚酯纤维100%
2、颜色：藏青色
3、技术要求：①甲醛含量（mg/kg）≤75；②pH值：4.0-8.5；③异味：无异味；④可分解致癌芳香胺染料：禁用
	　


备注：所有产品均达到 GB18401-2010 标准的全部安全指标
