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1、 主要移机设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	品牌型号
	现所在位置
	备注

	1
	CT
	1
	飞利浦MX16-Slice
	院本部CT1室
	从院本部CT1室机房拆机并移机到南河妇儿分院发热门诊机房


2、 投标人需安排专业场地工程师勘测、积极配合确认机房各项参数，根据现场场地情况出具场地图纸，并对接机房图纸设计，确保满足装机要求。
3、设备拆卸前性能确认：需在设备拆卸前由专业工程师进行技术指导，进行性能、功能测试；测试完毕后与采购人确认设备拆卸前性能、功能指标，保证移机装机后能正常使用。
4、移机内容包含：设备拆卸、包装、设备整机进行整体搬迁至指定地点；在符合设备正常使用要求下进行设备的安装、定位；设备安全检查，设备检验校准，系统调试影像质量检查，确保设备正常工作状态。
5、移机期间，因供应商责任造成的备件破损丢失或性能异常，使设备不能满足医院使用要求的，由供应商负责维修或更换配件将设备恢复。
6、供应商需具备设备移机需使用的精密专业维修工具。
7、供应商承诺在国内设有专业配件库，以应对设备移机过程中的突发故障，保障设备平稳运行。
8、设备运输：设备运输严格按照技术工程师与采购人提出的运输要求进行运输工作。供应商需配备足够的搬运工人与搬运推车或其他可能使用到的如叉车、吊车等车辆。在运输过程中，应配备好防水、固定等必须的器材，按计划运输。如采购人需临时调整或补充搬运计划，供应商应及时调度相关人员与设备，满足采购人搬运需求。供应商应协助采购人做好搬运物品数量的估算、搬运计划的制订和现场管理。安排调度人员进行现场调度，有异常信息第一时间向采购人搬迁现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报，不得向采购人提供虚假信息。物品交接后,物品搬运单需请采购人接收人员签字。
9、安全要求：供应商应有搬迁安全制度和管理措施，制定安全、有序和保证人身和财物安全的搬迁方案。做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰等保护工作。
10、供应商对搬运作业人员进行必要的业务培训，熟悉搬运流程。


