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本项目分为内科大楼和外科大楼，各楼栋鉴定要求如下：

	楼栋
	鉴定报告
	鉴定要求
	鉴定依据

	内科大楼结构鉴定
	需进行安全性鉴定和抗震鉴定，提供安全性鉴定报告和抗震鉴定报告
	1.内科大楼存在功能布置调整，涉及荷载变化，故需要进行结构鉴定。
2.结构鉴定需要进行安全性鉴定和抗震鉴定，不能仅鉴定一项。
3.安全性鉴定和抗震鉴定需要结合本次改造后的功能布置进行鉴定。
4.委托有资质鉴定单位按以上要求进行鉴定，鉴定单位鉴定前与设计单位进行沟通交流。
	1.当建筑定性为装饰翻新时，可不进行鉴定。建筑定性为修缮时，可走修缮流程。
2.当改造涉及《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021第2.0.2条内容时，应进行安全性和抗震鉴定。
3.鉴定应同时进行安全性鉴定和抗震鉴定（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021第2.0.4条要求）。
4.当为改造提供加固依据时，应该按照（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021第4.2.2条要求执行：当为结构加固、改变用途或延长工作年限的目的而鉴定原结构、构件的安全性时，应在调查结构上实际作用的荷载及拟新增荷载的基础上，按照现行规范与标准的规定进行验算。

	外科大楼结构鉴定
	需进行安全性鉴定和抗震鉴定，提供安全性鉴定报告和抗震鉴定报告
	外科大楼已经进行过安全性鉴定和抗震鉴定，但此鉴定报告需进行内容调整。
1.安全性鉴定和抗震鉴定需要结合本次改造后的功能布置进行鉴定。
2.首先可委托之前鉴定单位按第1条进行复核验算并对鉴定报告进行调整。其次也可委托其他有资质的鉴定单位按以上要求重新进行鉴定。
3.鉴定单位鉴定前与设计单位进行沟通交流。
	



